Если на вашем ресивере установлена версия ниже чем 2.0.92:

Процедура обновления с заводской прошивки:
1. Прошить новый загрузчик header_bootloader_Master1512A.bin обычным путем (в меню ресивера)
2. Переименовать прошивку U2C_Master_V2.0.93_20151127.bin в force_upgrade_rom.bin и скопировать на флешку в корневой каталог
3. Вставить флешку и ребутнуть аппарат, нажать ОК
4. ПО обновиться автоматически.
5. Следите за сообщениями на экране: когда будет написано вытащить флешку - вытащить ее, и дать ресиверу перегрузиться
